**Профилактика производственного травматизма**

|  |  |
| --- | --- |
| Картинки по запросу профилактика производственного травматизма картинка | **Травматизм** – это совокупность травм, возникших в определенной группе населения за определенный отрезок времени. Наибольший уровень травматизма отмечается у мужчин в возрасте от 20 до 49 лет, а у женщин – от 30 до 59 лет, причем во всех возрастных группах этот показатель значительно выше у мужчин. |
| Среди всех причин первичной инвалидности и смертности травмы занимают третье место, а у лиц трудоспособного возраста травмы занимают первое место среди причин смерти. Травматизм - часть общей заболеваемости населения. | |

**Классификация травматизма**

Травмы подразделяются на 2 группы (производственные и непроизводственные):

1. Производственные:

– промышленные;

– сельскохозяйственные;

– строительные;

– на транспорте;

2. Непроизводственные:

– бытовые;

– уличные;

– дорожно-транспортные;

– спортивные;

– школьные;

– детские и пр.

**Производственная травма** - травма, полученная работающим на производстве и вызванная несоблюдением требований безопасности труда.

Причины производственных травм разделяются на:

1. Организационные:

-недостатки в организации и содержании рабочего места;

-применение неправильных приемов работы, недостаточный надзор за работой, за соблюдением инструкций по охране труда;

-допуск к работе неподготовленных рабочих;

-плохая организация трудового процесса, отсутствие или неисправность индивидуальных защитных приспособлений.

2. Санитарно-гигиенические:

-отсутствие специальной одежды и обуви или их дефекты;

-неправильное освещение рабочих мест;

-чрезмерно высокая или низкая температура воздуха в рабочих помещениях;

-производственная пыль, недостаточная вентиляция, захламленность и загрязненность производственной территории.

3.Личного характера:

-заболевание или утомление рабочего;

-недостаточная квалификация;

-неудовлетворительные бытовые условия;

-алкогольное опьянение.

**Меры предупреждения производственного травматизма** сводятся к устранению причин его возникновения:

–максимальная механизация и автоматизация технологических процессов, направленных на ликвидацию ручных операций, сокращение до минимума перекрещивающихся грузопотоков, ручной переноски изделий, подъем грузов и т.д.;

–для складирования изделий и полуфабрикатов, а также запасных частей и оборудования следует отводить специальные безопасные места, чтобы не загромождать ими рабочие площади, проходы;

–технологическое оборудование и инструменты должны полностью соответствовать своему назначению и всегда находиться в исправном состоянии;

–движущиеся и вращающиеся детали машин и агрегатов, а также места возможного соприкосновения с горячими поверхностями, едкими жидкостями и другими веществами должны быть ограждены; необходимо строго следить за установкой этих ограждений после ремонта, смазки или замены оборудования;

–все электрооборудование в цехах обязательно заземляется, причем состояние заземления периодически контролируется и в случае выявления его нарушения – исправляется; места открытых контактов ограждаются защитными щитками или кожухами;

–состояние подъемно-транспортного оборудования, а также аппаратов, находящихся под давлением, подлежит периодическому контролю;

–хорошее освещение, поддержание чистоты и порядка на рабочем месте и в цехе в целом также способствуют сокращению травматизма.

|  |  |
| --- | --- |
| Картинки по запросу профилактика производственного травматизма картинка | Для того чтобы исключить производственный травматизм, необходимо строго соблюдать требования безопасности, рабочие должны обеспечиваться исправными средствами индивидуальной защиты и спецодеждой. |

Для оказания первой помощи должны быть в наличии аптечки с пополняемым набором медикаментов и перевязочного материала, укомплектованные в соответствии с требованиями законодательства. Все вновь принимаемые на работу лица проходят предварительный медицинский осмотр и обязательный инструктаж по охране труда. Пополнение знаний в этой области и их проверка должны носить постоянный характер. Содействовать нанимателю в обеспечении здоровых и безопасных условий труда обязаны сами работники. Эта обязанность закреплена на законодательном уровне.

По оперативной информации за 10 месяцев текущего года на производстве Гродненской области пострадало 77 человек, из них 12 погибло. В организациях Зельвенского района из-за нарушения инструкции по охране труда тяжело травмирован один работник и один погиб на производстве из-за нарушения требований безопасности со стороны нанимателя и неиспользования средств защиты пострадавшим.

Не забывайте - ВСЕ МЫ ПРИХОДИМ НА РАБОТУ НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТРАВМУ ИЛИ ПОГИБНУТЬ, поэтому:

**БЕРЕГИТЕ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ;**

**ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ ТРУДОВУЮ И ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДИСЦИПЛИНУ;**

**ВЫПОЛНЯЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА!!!**